Informacje techniczne Profoto A1



**Cechy:**

• Okrągła głowica z miękkim, płynnym i naturalnym rozproszeniem światła.

• AirTTL i HSS umożliwiają piękne i profesjonalne zdjęcia z dużą szybkością.

• Inteligentne magnetyczne mocowanie modyfikatorów światła do A1.

• Dostępnych 5 dedykowanych modyfikatorów światła dla A1.

• Zintegrowane w głowicy światło pilotujące LED.

• Wbudowany przekaźnik Air Remote.

• Wymienny akumulator Li-Ion.

• Czas ładowania - 1,2s.

• Przełącznik TTL/MAN.

• Wbudowany motor-zoom z ręczną kontrolą.

• Wsparcie Autofocusa (AF).

• Duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości.

• Kompatybilna z Canon, Nikon oraz później dla Sony.

**Specyfikacja:**

**Kody produktowe:**

**901201 A1 AirTTL-C**

**901202 A1 AirTTL-N**

1 × A1 AirTTL-C/N

1 × Bateria Li-Ion do A1

1 × Ładowarka do Baterii dla A1 (zawiera kabel zasilający)

1 × Karta Refleksyjna

1 × Kopuła Dyfuzyjna

1 × Soczewka Szerokokątna

1 × Torba A1

1 × Podstawka na lampę A1

1 × Kabel Micro USB

**101209 Zestaw Filtrów Żelowych**

1 × Uchwyt na filtry żelowe

1 × 1/1 CTO

1 × 1/2 CTO

1 × 1/4 CTO

1 × 1/2+ Zielony

1 × Twarde etui

**101207 Soft Refleksyjny**

1 × Soft Refleksyjny

1 × Torba na Soft Refleksyjny

**Wymiary**

108 × 75 × 165 mm (4.3 × 3 × 6.5 cali)

**Waga**

560g razem z baterią

**Skrócona specyfikacja**

**A1 AirTTL**

Maksymalna moc: 76Ws

Zakres mocy błysku: 9 przesłon (2.0-10)

Zakres mocy błysku HSS\*: 9 przesłon (2.0-10)

Typ światła pilotującego: LED

Wydajność baterii: Do 350 błysków z pełną mocą

Czas ładowania baterii: Do 80 minut

*\*HSS (synchronizacja z krótkimi czasami migawki)*

**Rekomendowane akcesoria**

100397 Bateria Li-Ion do A1

100398 Ładowarka do Baterii dla A1

**Informacje**

**Ważne**

Aktualizacje najnowszego oprogramowania dostępne na profoto.com/myprofoto